**现场工程量签证单**

施工单位： 编号：01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 部 位 | 全线 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计算式 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 一、在K0+19、 K0+38和 K0+85位置碎石村道路路口位于施工线路上，经建设方现场协商，将原有出口道路破除，将给水管安装后之后，再恢复。增加工程量如下：人工铺装20cm厚碎石基层1、 K0+19位置： 5.0m[宽]\*14.0m[长]=70㎡2、 K0+38位置： 3.5m[宽]\*12.0m[长]=42㎡3、 K0+85位置： 4.5m[宽]\*18.0m[长]=81㎡二、在K0+1位置有一个路口，全部为泥土路，影响当地村民出行，应建设方要求，在此位置浇筑砼路口，方便村民出行。增加工程量如下：1.浇筑0.25m厚C30混凝土路面 4.0m[宽]\*5.0m[长]=20㎡ |
| 施工单位意见： 年 月 日 | 建设单位管理人员意见： 年 月 日 |